**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit-Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Exit -Sani** (Notausstiegfenster) Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und AbdichtungDreh- Flügel, nach außen öffnendFarbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,**Fabrikat:** **Alpinafenster, Typ : Exit-Sani** Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbundalt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (…..)RC II alt. (.....)Verschlusssensorikalt. (.....)RAL oder NCS FarbenAlpina Hochwasserschutzfenster GmbHAm Grießenbach 283126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22[www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Exit-Sani:lieferbare Größen B/H in cmfalls lichte Mindestmaße nicht beachtet werden müssen,natürliche jede ander Größe lieferbar080/120 1 flg100/100 1 flg100/120 1 flg108/140 1 flgAufgrund des nach außen öffnenden Flügelsempfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden.Sondermaße auf Anfrage.Mindestgrösse für Notausstieg beachten.In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrössevon B/T = 125/100 cm notwendig |

**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit Extreme- Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Exit Extreme -Sani** (Notausstiegfenster) Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und AbdichtungDreh- Flügel, nach außen öffnendFarbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich)wasserdicht bis 2,0 m über Sims. Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,**Fabrikat:** **Alpinafenster, Typ : Exit Extreme-Sani** Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbundalt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (…..)RC II alt. (.....)Verschlusssensorikalt. (.....)RAL oder NCS FarbenAlpina Hochwasserschutzfenster GmbHAm Grießenbach 283126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22[www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Exit Extreme-Sani:lieferbare Größen B/H in cmfalls lichte Mindestmaße nicht beachtet werden müssen,natürliche jede ander Größe lieferbar080/120 1 flg100/100 1 flg100/120 1 flg108/140 1 flgAufgrund des nach außen öffnenden Flügelsempfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden.Sondermaße auf Anfrage.Mindestgrösse für Notausstieg beachten.In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrössevon B/T = 125/100 cm notwendig |