**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit-Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Exit -Sani** (Notausstiegfenster)  Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung  Dreh- Flügel, nach außen öffnend  Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)  wasserdicht bis 1,5 m über Sims.  Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,  **Fabrikat:**  **Alpinafenster, Typ : Exit-Sani**  Grösse B/H in cm ......... ..x ...........  alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund  alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8  alt. (…..)RC II  alt. (.....)Verschlusssensorik  alt. (.....)RAL oder NCS Farben  Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH  Am Grießenbach 2  83126 Flintsbach a. Inn  Tel. 08034-9099-21, Fax -22  [www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)  [alpinafenster@t-online.de](mailto:alpinafenster@t-online.de) | Hinweise zu Exit-Sani:  lieferbare Größen B/H in cm  falls lichte Mindestmaße nicht beachtet werden müssen,  natürliche jede ander Größe lieferbar  080/120 1 flg  100/100 1 flg  100/120 1 flg  108/140 1 flg  Aufgrund des nach außen öffnenden Flügels  empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden.  Sondermaße auf Anfrage.  Mindestgrösse für Notausstieg beachten.  In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrösse  von B/T = 125/100 cm notwendig |

**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit Extreme- Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Exit Extreme -Sani** (Notausstiegfenster)  Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung  Dreh- Flügel, nach außen öffnend  Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich)  wasserdicht bis 2,0 m über Sims.  Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,  **Fabrikat:**  **Alpinafenster, Typ : Exit Extreme-Sani**  Grösse B/H in cm ......... ..x ...........  alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund  alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8  alt. (…..)RC II  alt. (.....)Verschlusssensorik  alt. (.....)RAL oder NCS Farben  Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH  Am Grießenbach 2  83126 Flintsbach a. Inn  Tel. 08034-9099-21, Fax -22  [www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)  [alpinafenster@t-online.de](mailto:alpinafenster@t-online.de) | Hinweise zu Exit Extreme-Sani:  lieferbare Größen B/H in cm  falls lichte Mindestmaße nicht beachtet werden müssen,  natürliche jede ander Größe lieferbar  080/120 1 flg  100/100 1 flg  100/120 1 flg  108/140 1 flg  Aufgrund des nach außen öffnenden Flügels  empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden.  Sondermaße auf Anfrage.  Mindestgrösse für Notausstieg beachten.  In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrösse  von B/T = 125/100 cm notwendig |