**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid-Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hybrid – Sani:**  Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung  Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend  Unteres 1/3 als Fixverglasung  Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)  wasserdicht bis 1,25 m über Sims.  Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,  **Fabrikat:**  **Alpinafenster, Typ : Hybrid-Sani**  Grösse B/H in cm ......... ..x ...........  alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund  alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8  alt. (…..)RC II  alt. (.....)Verschlusssensorik  alt. (.....)RAL oder NCS Farben  Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH  Am Grießenbach 2  83126 Flintsbach a. Inn  Tel. 08034-9099-21, Fax -22  [www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)  [alpinafenster@t-online.de](mailto:alpinafenster@t-online.de) | Hinweise zu Hybrid-Sani:  lieferbare Größen einflüglig/zweiflüglig (B/H in cm):  alle diese Größen natürlich Fertigung  auf Maß in allen Größen  100/125 1 flg  100/150 1 flg  150/125 2 flg  150/150 2 flg  175 /125 2 flg  200/125 2 flg  200/150 2 flg  Sondermaße und andere Teilungen auf Anfrage auf Anfrage! |

**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid pMax-Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hybrid pMax-Sani:**  Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung  Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend  Unteres 1/3 als Fixverglasung  Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)  wasserdicht bis 1,5 m über Sims.  Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund,  **Fabrikat:**  **Alpinafenster, Typ : Hybrid pMax -Sani**  Grösse B/H in cm ......... ..x ...........  alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 Thermix Randverbund,  alt. (…..)RC II  alt. (.....)Verschlusssensorik  alt. (.....)RAL oder NCS Farben  Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH  Am Grießenbach 2  83126 Flintsbach a. Inn  Tel. 08034-9099-21, Fax -22  [www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)  [alpinafenster@t-online.de](mailto:alpinafenster@t-online.de) | Hinweise zu Hybrid pMax-Sani:  lieferbare Größen einflüglig/zweiflüglig (B/H in cm):  alle diese Größen natürlich Fertigung  auf Maß in allen Größen  100/125 1 flg  100/150 1 flg  150/125 2 flg  150/150 2 flg  175 /125 2 flg  200/125 2 flg  200/150 2 flg  Sondermaße und andere Teilungen auf Anfrage auf Anfrage! |