**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid-Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hybrid – Sani:** Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und AbdichtungObere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Unteres 1/3 als Fixverglasung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)wasserdicht bis 1,25 m über Sims. Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,**Fabrikat:** **Alpinafenster, Typ : Hybrid-Sani** Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbundalt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (…..)RC II alt. (.....)Verschlusssensorikalt. (.....)RAL oder NCS FarbenAlpina Hochwasserschutzfenster GmbHAm Grießenbach 283126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22[www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Hybrid-Sani:lieferbare Größen einflüglig/zweiflüglig (B/H in cm):alle diese Größen natürlich Fertigungauf Maß in allen Größen100/125 1 flg 100/150 1 flg150/125 2 flg150/150 2 flg175 /125 2 flg 200/125 2 flg 200/150 2 flg Sondermaße und andere Teilungen auf Anfrage auf Anfrage!  |

**Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid pMax-Sanierung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hybrid pMax-Sani:** Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und AbdichtungObere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Unteres 1/3 als Fixverglasung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund,**Fabrikat:** **Alpinafenster, Typ : Hybrid pMax -Sani** Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 Thermix Randverbund, alt. (…..)RC II alt. (.....)Verschlusssensorikalt. (.....)RAL oder NCS FarbenAlpina Hochwasserschutzfenster GmbHAm Grießenbach 283126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22[www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)alpinafenster@t-online.de | Hinweise zu Hybrid pMax-Sani:lieferbare Größen einflüglig/zweiflüglig (B/H in cm):alle diese Größen natürlich Fertigungauf Maß in allen Größen100/125 1 flg 100/150 1 flg150/125 2 flg150/150 2 flg175 /125 2 flg200/125 2 flg 200/150 2 flg Sondermaße und andere Teilungen auf Anfrage auf Anfrage!  |