Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nemo-Sanierung Festverglasungen

|  |  |
| --- | --- |
| **Nemo-Sani:**  Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung  Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich)  wasserdicht bis 1,5 m über Sims.  Festverglasung, nicht zu öffnen  Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,  **Fabrikat:**  **Alpinafenster, Typ: Nemo-Sani**  Grösse B/H in cm ......... ..x ...........  alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund  alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8  alt. (…..)RC II  alt. (.....)RAL oder NCS Farben  Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH  Am Grießenbach 2  83126 Flintsbach a. Inn  Tel. 08034-9099-21, Fax -22  [www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)  [alpinafenster@t-online.de](file:///C:\Users\Sebastian\Desktop\alpinafenster@t-online.de) | Hinweise zu Nemo Sani:  lieferbare Größen (B/H in cm):  alle diese Größen natürlich Fertigung  auf Maß in allen Größen  35-35 1 tlg (kleinste Größe, Glaslichte 10 cm)  50-50 1 tlg  60-60 1 tlg 125-080 2 tlg  80-60 1 tlg 150-080 2 tlg  80-80 1 tlg 125-100 2 tlg  80-100 1 tlg 150-80 2 tlg  100-120 1 tlg 150-100 2 tlg  100-60 1 tlg 175-100 2 tlg  100-80 1 tlg 200-80 2 tlg  100-100 1 tlg 200-100 2 ftlg  Sondermaße, z.B. Lichtbänder 3-teilig bi 300 cm  - auch asymetrisch - auf Anfrage |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nemo Extreme -Sani:**  Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und Abdichtung  Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich)  wasserdicht bis 2,0 m über Sims.  Festverglasung, nicht zu öffnen  Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund,  **Fabrikat:**  **Alpinafenster, Typ: Nemo Extreme -Sani**  Grösse B/H in cm ......... ..x ...........  alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 (Thermix Randverbund)  alt. (…..)RC II  alt. (.....)RAL oder NCS Farben  Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH  Am Grießenbach 2  83126 Flintsbach a. Inn  Tel. 08034-9099-21, Fax -22  [www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)  [alpinafenster@t-online.de](file:///C:\Users\Sebastian\Desktop\alpinafenster@t-online.de) | Hinweise zu Nemo Extreme-Sani  lieferbare Größen (B/H in cm):  alle diese Größen natürlich Fertigung  auf Maß in allen Größen  35-35 1 tlg (kleinste Größe, Glaslichte 10 cm)  50-50 1 tlg  60-60 1 tlg 125-080 2 tlg  80-60 1 tlg 150-080 2 tlg  80-80 1 tlg 125-100 2 tlg  80-100 1 tlg 150-80 2 tlg  100-120 1 tlg 150-100 2 tlg  100-60 1 tlg 175-100 2 tlg  100-80 1 tlg 200-80 2 tlg  100-100 1 tlg 200-100 2 ftlg  Sondermaße, z.B. Lichtbänder 3-teilig bi 300 cm  - auch asymetrisch - auf Anfrage |