Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nemo-Sanierung Festverglasungen

|  |  |
| --- | --- |
| **Nemo-Sani:** Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und AbdichtungFarbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich)wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Festverglasung, nicht zu öffnen Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund, **Fabrikat:** **Alpinafenster, Typ: Nemo-Sani** Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbundalt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (…..)RC II alt. (.....)RAL oder NCS FarbenAlpina Hochwasserschutzfenster GmbHAm Grießenbach 283126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22[www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)[alpinafenster@t-online.de](file:///C%3A%5CUsers%5CSebastian%5CDesktop%5Calpinafenster%40t-online.de) | Hinweise zu Nemo Sani:lieferbare Größen (B/H in cm):alle diese Größen natürlich Fertigungauf Maß in allen Größen35-35 1 tlg (kleinste Größe, Glaslichte 10 cm)50-50 1 tlg 60-60 1 tlg 125-080 2 tlg80-60 1 tlg 150-080 2 tlg80-80 1 tlg 125-100 2 tlg80-100 1 tlg 150-80 2 tlg100-120 1 tlg 150-100 2 tlg100-60 1 tlg 175-100 2 tlg100-80 1 tlg 200-80 2 tlg100-100 1 tlg 200-100 2 ftlgSondermaße, z.B. Lichtbänder 3-teilig bi 300 cm- auch asymetrisch - auf Anfrage  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nemo Extreme -Sani:**Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachtäglichen Einbau und AbdichtungFarbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich)wasserdicht bis 2,0 m über Sims. Festverglasung, nicht zu öffnen Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund,**Fabrikat:** **Alpinafenster, Typ: Nemo Extreme -Sani** Grösse B/H in cm ......... ..x ........... alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 (Thermix Randverbund) alt. (…..)RC II alt. (.....)RAL oder NCS FarbenAlpina Hochwasserschutzfenster GmbHAm Grießenbach 283126 Flintsbach a. Inn Tel. 08034-9099-21, Fax -22[www.alpinafenster.de](http://www.alpinafenster.de/)[alpinafenster@t-online.de](file:///C%3A%5CUsers%5CSebastian%5CDesktop%5Calpinafenster%40t-online.de) | Hinweise zu Nemo Extreme-Sanilieferbare Größen (B/H in cm):alle diese Größen natürlich Fertigungauf Maß in allen Größen35-35 1 tlg (kleinste Größe, Glaslichte 10 cm)50-50 1 tlg 60-60 1 tlg 125-080 2 tlg80-60 1 tlg 150-080 2 tlg80-80 1 tlg 125-100 2 tlg80-100 1 tlg 150-80 2 tlg100-120 1 tlg 150-100 2 tlg100-60 1 tlg 175-100 2 tlg100-80 1 tlg 200-80 2 tlg100-100 1 tlg 200-100 2 ftlgSondermaße, z.B. Lichtbänder 3-teilig bi 300 cm- auch asymetrisch - auf Anfrage  |